**仪陇县人民医院（总医院）输血科空调改造项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总额（元） | 备注 |
| 1 | 风机盘管 | 风量510m³/h | 2 | 台 | 1200 | 2400 |  |
| 2 | 温控器 | 数显 | 2 | 个 | 100 | 200 |  |
| 3 | 控制线及线槽 | 6芯线缆 | 10 | 米 | 10 | 100 |  |
| 4 | 定制单面彩钢酚醛板风管 | 厚度20mm | 6 | ㎡ | 130 | 780 |  |
| 5 | 送风风口 | / | 2 | 个 | 80 | 160 | 现场定制 |
| 6 | 回风风口 | / | 2 | 个 | 80 | 160 | 现场定制 |
| 7 | 热镀锌钢管含保温 | DN25 | 56 | 米 | 35 | 1950 |  |
| 8 | UPVC冷凝水管 | DN25 | 10 | 米 | 8 | 80 | 含保温 |
| 9 | 电动二通阀 | DN20 | 2 | 个 | 80 | 160 |  |
| 10 | 金属软管 | DN20L=150-200mm | 4 | 个 | 40 | 160 |  |
| 11 | Y型过滤器 | DN20 | 2 | 个 | 60 | 120 |  |
| 12 | 球阀 | DN20 | 4 | 个 | 55 | 220 |  |
| 13 | 球阀 | DN25 | 2 | 个 | 65 | 130 |  |
| 14 | 人工及调试 | / | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
| 15 | 开孔 | 50mm | 8 | 个 | 80 | 640 |  |
| 16 | 天花吊顶拆除及恢复 | / | 1 | 项 | 300 | 300 |  |
| 17 | 镀锌管辅材 | / | 1 | 项 | 120 | 120 |  |
| 18 | 风机电源220V-0.06KW | 2.5㎡ | 2 | 组 | 150 | 300 |  |
| 19 | 管理费用及税金 | / | 1 | 项 | 9% | 860.4 |  |
| 20 | 合计 | / | / | / | / | 10840.4 |  |